Технологии клюшек для хоккея на траве
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Platinum

 Клюшка «TK Platinum» предназначена для игроков, которые требуют лучших и новых стандартов.

 Со своим превосходным и неординарным дизайном и  с наилучшим сочетанием материалов, коллекция «TK Platinum» устанавливает новые стандарты. Изготовлен абсолютно топовый продукт с высококачественным составом Nanocarbon и подкреплением арматуры из Кевлара или Арамида для непревзойденных особенностей игры. Новой особенностью обоих топовых продуктов «TK Platinum» - P1 и P1 Plus Deluxe представляет собой композитные клюшки с пенной основой , что и является уникальным в хоккее.

Проверенная технология DynanoTex до сих пор используется и отличается шаблоном-рисунком в виде шахматной доски на круглой стороне клюшки. Уникально и очень красиво для игры.
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 Клюшки «TK Synergy» устанавливают стандарт для ощущения мяча и техники в хоккее.

 Клюшки «TK Synergy»  обеспечивают в каждой ситуации  непревзойденные особенности игры и поэтому, с передовыми технологиями и лучшими материалами,  являются ведущими на рынке. Репутация модели Synergy остается непревзойденной и дает возможность максимально выразить это в игре.
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Trilium

 Клюшки «TK Trilium», бессомненно, удовлетворяют как игроков, так и их финансовые возможности.
 Коллекция «TK Trilium» подходит для игроков всех уровней. Чтобы удовлетворить желания многих хоккеистов, мы выставили на первый план топовые клюшки которые объединяют форма, функции и дизайн.
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 DynanoTex Технология представляет собой процесс очистки сухих прядей углеродного волокна для улучшения их физических свойств. 24.000 волокон пряди (прядь содержит 24,000 волокон) отделяют и заново группируют, таким образом достигается линейная однородность в волокнах. 

Это увеличивает ширину нити до 15 мм от типичных 6 - 7 мм.

Результатом является увеличение производительности каждой нити до 100% от потенциальной прочности волокна, тем самым улучшая сдвиг и прочность, чтобы уменьшить скручивания и сгибания при ударе и повысить уровень передачи энергии через шар.

 DynanoTex технология применяется в клюшках Platinum P1 и P2 и это можно увидеть на шахматном дизайне плоской стороны палки.
Нано технология
[image: image7.emf]   В структуре нано технологии используются наночастицы многослойного углерода, которые в определенной форме соединены друг с другом.  Это приводит к более сильной и прочной структуре. Это структурное улучшение значительно снижает негативные последствия вращающегося  скручивания и сгибания , что происходит при ударе по мячу. Энергия передается мячу и тем самым достигает более высокого уровня мощности.
Вакуумная технология - VGT – Vacuum Guided Technology
[image: image8.emf] TK – первый вводит в производство клюшки с композитной вставкой с ядром из пенного наполнения.
Процесс изготовления базируется на новейших технологиях, где впервые появляется клюшка без крестного крепления. Ее внутреннюю часть плотно наполняет пена, в результате чего сила удара поглощается и сила структуры клюшки увеличивается. Потому она является более устойчивой и звук во время игры – особенным.

Компактное сжатие - CCM -  Compact Compression Moulding
[image: image9.emf]  Эта технология в ТК является революционным процессом в создании формы.

Структура волокна прижимается под особо высоким давлением на боковые стенки. В результате мы получаем весьма высокую прочности клюшки, в которой все, даже самые маленькие пузырьки воздуха в переплетении волокон, устраняются, что и увеличивает плотность пластики, так как наночастицы сжимаются до предела.

Кулачковое сжатие - SCM – Sheepfoot Compression Moulding
[image: image10.emf] Подобно компактному сжатию, структура волокна сжимается давлением воздуха на боковые стенки. В результате весь воздух в пластиковой сетке удаляется и, тем самым,    клюшка становится легкой, компактной и достигает наилучших игровых качеств.

CDT - карбидная диффузия 
[image: image11.emf] Это одна из дальнейших новаторских технологий ТК, при которой края нижней части клюшки обогащаются карбидом /частицами углерода/. В результате быстро стирающиеся места клюшки, следовательно, становятся более надёжными и устойчивыми. Клюшки, изготовленные по этой технологии, являются более стойкими к износу и, тем самым, идеальными для игры на песчаных поверхностях.

CSBR – прямое, углеродное армирование 
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Этот процесс армирования был усовершенствован фирмой ТК, в результате которого мы получаем гипержёсткую клюшку.

Интегрированная система амортизации - IDS
[image: image12.emf] Интегрированная система амортизации улучшает обращение с мячом. В начале ручки имплантированы специальные волокна, которые поглощают все негативные эффекты вибрации, которые возникают при ударе по мячу. Этим самым мы создали клюшку, которая позволяет вам чувствовать мяч, независимо от силы удара.
Реактивный жидкий полимер - RLP - Reactive Liquid Polymer
[image: image13.emf] Глубокие знания в области разработки пластмассы привели к идее изобретения специальной полимерной примеси. Этим мы смогли добиться значительного улучшения прочности клюшки путём снижения риска трещин на ней и переломов. 

